**DEVIS POUR RENOVATION MAISON**

**TRAVAUX DE PLATRERIE**

CLIENT

MARS 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBELLE DES TRAVAUX** | **QTE** | **U** | **PU. HT** |  | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **TRAVAUX DE PLATRERIE** | 1,000 | F | 2 000.00 |  | 10% | **2 000.00** |
| - Réalisation de Cloisons Périphériques en plaques de plâtre |
| BA13 sur ossatures métalliques M48 avec isolant laine de verre |
| de 45mm - Toutes bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre". Murs concernés: Mur mitoyen salon et cloison WC |
| RDC. Surface approximative: 25m2 |  |  |  |  |  |
| Réalisation de Plafonds droits en plaques de plâtre BA13 sur |  |  |  |  |  |
| suspentes et fourrures metalliques F530 avec isolant laine de verre de 45mm - Toutes bandes calicots et ponçage. . Surface | 1,000 | F | 2 400.00 | 10% | **2 400.00** |
| concernée approximative = 28 m2 Salon/Entreé |  |  |  |  |  |
| Réalisation de Plafonds droits en plaques de plâtre BA13 sur |  |  |  |  |  |
| suspentes et fourrures metalliques F530 avec isolant laine de |  |  |  |  |  |
| verre de 100mm - Toutes bandes calicots et ponçage. . Surface concernée approximative = 16 m2 Cuisine/WC compris | 1,000 | F | 1 500.00 | 10% | **1 500.00** |
| ébrasements puits de lumière |  |  |  |  |  |
| - Réalisation de Cloisons Périphériques en plaques de plâtre |  |  |  |  |  |
| BA13 sur ossatures métalliques M48 avec isolant laine de verre |  |  |  |  |  |
| de 45mm - Toutes bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre". Murs concernés: Périphéries Cuisine/WC. Surface | 1,000 | F | 2 700.00 | 10% | **2 700.00** |
| approximative: 35m2 |  |  |  |  |  |
| Fourniture et Pose de Bloc porte Isolant phonique avec joint |  |  |  |  |  |
| d'étanchéité 0,83 x 2,03 prépeint avec rainures Horizontales (moulures d'encadrement plats MDF à bords droits). Compris | 1,000 | U | 410.00 | 10% | **410.00** |
| poignée chromée, plaque de propreté. WC. |  |  |  |  |  |
| Fourniture et Pose d'un système de porte coulissante en |  |  |  |  |  |
| applique avec système d'accroche (rail et cadre MDF) 0,73 x |  |  |  |  |  |
| 2,03 prépeint avec rainures Horizontales (moulures d'encadrement plats MDF à bords droits). Compris poignée | 1,000 | U | 560.00 | 10% | **560.00** |
| chromée, plaque de propreté. SDB 1er étage |  |  |  |  |  |
| Réalisation de Plafonds droits en plaques de plâtre BA13 |  |  |  |  |  |
| HYDRO avec isolant laine de verre de 45mm - Toutes bandes calicots et ponçage. . Surface concernée approximative = 8 m2 | 1,000 | U | 750.00 | 10% | **750.00** |
| SDB 1er étage |
| - Réalisation de Cloisons Périphériques en plaques de plâtre BA13 HYDRO sur ossatures métalliques M48 avec isolant laine de verre de 45mm - Toutes bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre". Murs concernés: Périphéries SDB et Couloir en BA 13 non Hydro. Surface approximative: 27m2 | 1,000 | F | 2 350.00 |  | 10% | **2 350.00** |
| **CUMUL HT : TRAVAUX DE PLATRERIE** |  |  |  |  |  | **12 670.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taux de TVA** | **Base HT** | **Montant TVA** |
| 10% | 12 670.00 | 1 267.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MONTANT H.T.** | **12 670.00** |
| **TVA GLOBALE** | **1 267.00** |
| **MONTANT T.T.C. en Euros** | **13 937.00** |
| Treize mille neuf cent trente sept euros |  |