|  |  |
| --- | --- |
| **DEVIS TRAVAUX**  **DEMOLITION PLATRERIE ISOLATION SOL** | |
|  | **CLIENTS**  MARS 2018 |
|  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION DES TRAVAUX DE RENOVATION** | **QUANTITE** | **PRIX UNIT. HT** | **MONTANT HT** |
|                    | **Séjour : travaux de démolition et plâtrerie**  Dépose de la cheminée existante, renforcement de la base du conduit et évacuation des gravats (M2)  Fourniture et pose d'un coffrage en plaques de plâtre pour cacher le restant de cheminée en partie haute servant à la chaudière avec bandes joints + enduit  Dépose de 2 portes (bâti conservé). Fourniture et pose d'une porte coulissante sur mesure en MDF, système en applique largeur 140  **Véranda : travaux de demolition et plafond** | 1  1  1 | 740  260  630  28,3  29,87  12,33  39,55  280  460  28,55 | 740,00  260,00  630,00  396,20  418,18  172,62  1 898,40  280,00  460,00  1 284,75 |
| Dépose des plaques de plafonds, renforcement de l'ossature métallique. | |
| Pose d'un isolant en laine minérale de 200mm R(m2.K/W)=5 TI212 ACERMI (M2)  Fourniture et pose de dalle de plafonds type minerval 600\*600 Optionnel : Remplacement de l'ossature pour plafonds 600\*600 en T24 blanc (M2)  **Combles : travaux d’isolation, plâtrerie et plancher**  Fourniture et pose d'une isolation des rampants en laine de verre TI212 ACERMI épaisseur 240 R(m2.K/W)=6 avec ossature métallique pouvant être recouvert avec plaques de plâtre (ni fourni, ni posé à  la demande du client) (M2)  Adaptation de la trémie pour escalier escamotable  Escalier escamotable de type ciseau adapté à une petite trémie trappe isolante coeff 1.1W/m2K, Ultra résistante (Charge max 200Kg) Fourniture et pose d'un plancher OSB vissé sur gîtage (M2) | 14  14  14  48  1  1  45 |
|  | | TOTAL HT | | 6 540,15 |
| TVA 10% | | 654,02 |
| TOTAL TTC | | **7 194,17** |