**DEVIS TRAVAUX**

**RENOVATION INTERIEURE**

**PLATERIE SOL**

**PLACO MUR ET PLAFONDS**

CLIENT

NOVEMBRE 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBELLE DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE** | **QTE** | **U** | **PU. HT** |  | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **TRAVAUX PLATRERIE - CLOISONS** Réalisation de cloisons intérieures en plaques de plâtre BA13 sur ossatures métalliques M48 avec isolant laine de verre de 200mm sur la partie des rampants communiquant avec l'extérieur et laine de verre de 45mm sur les murs intérieurs et mitoyens - Bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre" (plaques BA 13 de 600mm de largeur)Réalisation de plafonds sur rails ossature métallique M48 et plaques de plâtre BA13 + Bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre" (plaque BA 13 de 600mm de largeur)Fourniture et Pose d'une trappe de visite isolée de dimensions type 490 x 590 avec réhausse de 300mm | 48,00017,0001,000 | M2M2 F | 50,0070,00120,00 |  | 10%10%10% | **2 400.00****1 190.00****120.00** |
| **CUMUL HT : PLATRERIE - CLOISONS (GRENIER)** |  |  |  |  |  | **3 710.00** |
| **TRAVAUX DE SOLS** | 90,000 | M2 | 32,00 |  | 10% | **2 880.00** |
| Ponçage et vitrification 2 couches des parquets des Salons 1 et |
| 2, Chambre 1er étage et SDB1, Chambre 4 et Chambre 3 Grenier, palier 1er étage - Enlèvement et évacuation des sols |
| existants |  |  |  |  |  |
| Ponçage et vitrification 2 couches des escaliers (23 marches du |  |  |  |  |  |
| RDC au 1er étage) - Enlèvement et évacuation des moquettes existantes | 1,000 | F | 1 600,00 | 10% | **1 600.00** |
| **CUMUL HT : SOLS** |  |  |  |  |  | **4 480.00** |
| **TRAVAUX DE PLAFONDS**Préparation des supports, grattage et rebouchage des fissuresApplication d'une fibre lisse de type voile de verre avec enduisages des raccords de laies et ponçage ainsi que le plafond de la SDB | 128,000 | M2 | 25,00 |  | 10% | **3 200.00** |
| **CUMUL HT : PLAFONDS** |  |  |  |  |  | **3 200.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBELLE DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE** | **QTE** | **U** | **PU. HT** |  | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **HYDRO**Doublage de Murs en plaques de plâtre BA13 HYDRO sur ossatures mettalliques M48 en SDB, avec bandes calicots et ponçage en finition "Prêt à Peindre"Réalisation d'une cloison intérieure en plaques de plâtre BA13 HYDRO sur ossatures métalliques M48 (Cloison 2 faces) - Bandes calicots et ponçage en finition "prêt à peindre" | 18,0001,000 | M2F | 75,00300,00 |  | 10%10% | **1 350.00****300.00** |
| **CUMUL HT : HYDRO** |  |  |  |  |  | **1 650.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MONTANT H.T.** | **13 040.00** |
| **TVA GLOBALE** | **1 304.00** |
| **ValiditÈ :** | 1 mois | **MONTANT T.T.C. en Euros**Quatorze mille trois cent quarante quatre euros | **14 344.00** |